**Puch GE 280 MY 1986**

**Aufgebaut für Superkarpata 2016**

* ORB Seilwindenstosstange mit Doppelmotorseilwinde
* ORB Heckstosstangen
* ORB Fahrzeugeinrichtung
* Doppelbatteriesystem 2 x 105 AH
* Heigo Ueberrollkäfig FIA
* Reiger Stossdämpfer in Original Aufnahmepunkten Zug und Druckstufe verstellbar
* Hutchinsons Felgen Bedlook
* ORC Fahrwerksfedern
* ORB Tank und Getriebeschutzplatte
* ARB Doppelmotor Kompressor

ORB = Off Road Böhlen Thun Eigenentwicklung und Herstellung der Teile